1	1	Abraçadeira tipo U em aço galvanizado, diâmetro de 1 ½ pol	50	UNID.	Consumo					
1	2	Abraçadeira tipo U em aço galvanizado, diâmetro de 1 pol	50	UNID.	Consumo					
1	3	Abraçadeira tipo U em aço galvanizado, diâmetro de 2 pol	50	UNID.	Consumo					
1	4	Adesivo de contato, cola para fórmica à base de borracha de policloropreno, desenvolvido para a colagem de vários tipos de materiais entre si, embalagem 2,8kg	10	UNID.	Consumo					
1	5	Aditivo Impermeabilizante para uso na construção civil, resina sintética de alto desempenho, que proporciona excelente aderência às argamassas, embalagem 3,6kg, Bianco ou similar	10	UNID.	Consumo					
1	6	Alicate bomba d'água, 10 pol	4	UNID.	Consumo					
1	7	Arame liso em aço galvanizado nº20	20	KG	Consumo					
1	8	Arame Recozido, utilizado na construção civil para amarração de elementos estruturais	30	KG	Consumo					
1	9	Arco de serra ajustável, cabo fechado, que aceita lâminas de 250 (10") e 300mm (12")	5	UNID.	Consumo					
1	10	Areia lavada fina, para acabamento da obra	70	M³	Consumo					
1	11	Areia lavada grossa	100	M³	Consumo					
1	12	Areia lavada média	100	M³	Consumo					
1	13	Arenoso para construção	100	M³	Consumo					
1	14	Argamassa tipo AC3 para assentamento de piso cerâmicos, azulejos e pedras. Embalagem com 20 kg, 	100	SACO	Consumo					
1	15	Argamassa tipo AC4 para assentamento de piso cerâmicos, azulejos e pedras. Embalagem com 20 kg, 	100	SACO	Consumo					
1	16	Bloco Cerâmico, seis furos 17x13x15 cm	10000	UNID.	Consumo					
1	17	Bota de borracha cano longo, número a definir	10	PAR	Consumo					
1	18	Brita nº 01 (3/4”)	30	M³	Consumo					
1	19	Broca para concreto, de aço rápido, diâm. 10 mm	30	UNID.	Consumo					
1	20	Broca para concreto, de aço rápido, diâm. 6 mm	30	UNID.	Consumo					
1	21	Broca para concreto, de aço rápido, diâm. 8 mm	30	UNID.	Consumo					
1	22	Broxa retangular para pintura, cabo plástico, cerdas sintéticas, medidas 16,5 x 5,8 cm	10	UNID.	Consumo					
1	23	Bucha plástica s10, para fixação de parafuso	1000	UNID.	Consumo					
1	24	Bucha plástica s10, para fixação de parafuso, com anel	500	UNID.	Consumo					
1	25	Bucha plástica s6, para fixação de parafuso	1000	UNID.	Consumo					
1	26	Bucha plástica s6, para fixação de parafuso, com anel	500	UNID.	Consumo					
1	27	Bucha plástica s7, para fixação de parafuso	1000	UNID.	Consumo					
1	28	Bucha plástica s7, para fixação de parafuso, com anel	500	UNID.	Consumo					
1	29	Bucha plástica s8, para fixação de parafuso	1000	UNID.	Consumo					
1	30	Bucha plástica s8, para fixação de parafuso, com anel	500	UNID.	Consumo					
1	31	Cal branco, fino, para pintura, emb. 5 kg, devendo conter dados do fabricante 	500	SACO	Consumo					
1	32	Câmara de ar para pneu de carro de mão	10	UNID.	Consumo					
1	33	Carro de mão, capacidade para 80 litros, estrutura em ferro, roda pneumática	5	UNID.	Consumo					
1	34	Cavador reto, em aço carbono, com cabo em madeira com 1,50 m de comprimento	5	UNID.	Consumo					
1	35	Chave de fenda grande	5	UNID.	Consumo					
1	36	Chave de fenda média	5	UNID.	Consumo					
1	37	Chave de fenda pequena	5	UNID.	Consumo					
1	38	Chave estrela grande	5	UNID.	Consumo					
1	39	Chave estrela média	5	UNID.	Consumo					
1	40	Chave estrela pequena	5	UNID.	Consumo					
1	41	Cimento, comum cinza, saco com 50 kg.	300	SACO	Consumo					
1	42	Cola branca para madeira, emb. 500 g	10	UNID.	Consumo					
1	43	Colher para pedreiro 9 pol	4	UNID.	Consumo					
1	44	Compensado 10 mm, copaíba	15	FOLHA	Consumo					
1	45	Compensado 15 mm, copaíba	15	FOLHA	Consumo					
1	46	Corda de 12 mm trançada, em nylon	100	MT.	Consumo					
1	47	Desempenadeira em aço, dentada, dimensões 15 x 30 cm, para massa acrílica 	5	UNID.	Consumo					
1	48	Desempenadeira em aço, lisa, dimensões 15 x 30 cm, para massa acrílica 	5	UNID.	Consumo					
1	49	Desempenadeira em madeira, dimensões 15 x 20 cm, para alisamento de reboco e piso	5	UNID.	Consumo					
1	50	Disco de corte para alvenaria, diamantado, diâm. 110 mm	20	UNID.	Consumo					
1	51	Disco de corte para madeira, lâmina de serra com dentes de metal duro, 110mm	10	UNID.	Consumo					
1	52	Enxada em aço carbono, estreita, peso 2,5 Lb, olho redondo 38mm, cabo de madeira, comprimento 130 cm	10	UNID.	Consumo					
1	53	Espaçador para assentamento de pisos cerâmicos, azulejos e pedras. Embalagem com 100 peças. Medida 2,0mm. 	15	UNID.	Consumo					
1	54	Espaçador para assentamento de pisos cerâmicos, azulejos e pedras. Embalagem com 100 peças. Medida 3,0mm. 	15	UNID.	Consumo					
1	55	Espaçador para assentamento de pisos cerâmicos, azulejos e pedras. Embalagem com 100 peças. Medida 4,0mm. 	15	UNID.	Consumo					
1	56	Espátula, lâmina em aço, cabo de madeira, 3 pol	5	UNID.	Consumo					
1	57	Espátula, lâmina em aço, cabo de madeira, 4 pol	5	UNID.	Consumo					
1	58	Esquadro para pedreiro, 30 cm, cabo plástico	4	UNID.	Consumo					
1	59	Estopa para polimento, 100% algodão, emb. 150 g	20	UNID.	Consumo					
1	60	Facão cabo de plástico lâmina em aço alto carbono, 14 pol	5	UNID.	Consumo					
1	61	Fechadura externa com espelho, perfil estreito, para porta de alumínio, com duas chaves, maçaneta em L	50	UNID.	Consumo					
1	62	Fechadura para armário e arquivo de aço, com duas chaves	50	UNID.	Consumo					
1	63	Fechadura para porta de madeira, de embutir, em aço cromado, com duas chaves, tranca com duas voltas e maçaneta em L	30	UNID.	Consumo					
1	64	Fechadura, para gaveta, cano curto, com duas chaves, acabamento cromado	50	UNID.	Consumo					
1	65	Fechadura, para gaveta, cano longo, com duas chaves, acabamento cromado	50	UNID.	Consumo					
1	66	Ferro 10 mm (3/8”) ca 50 7,404kg barra 12m	50	UNID.	Consumo					
1	67	Ferro 12,5 mm (1/2”) ca 50 11,556kg barra 12m	50	UNID.	Consumo					
1	68	Ferro 8 mm (5/16”) ca 50 4,740kg barra 12m	50	UNID.	Consumo					
1	69	Ferrolho fio redondo, para uso em portas e janelas, tamanho grande	100	UNID.	Consumo					
1	70	Ferrolho fio redondo, para uso em portas e janelas, tamanho médio 	100	UNID.	Consumo					
1	71	Fita zebrada com 200 m	5	UNID.	Consumo					
1	72	Grafite em pó para manutenção de fechadura, emb. 25G	20	UNID.	Consumo					
1	73	Jogo de chave de boca nº 5 a 20 	3	UNID.	Consumo					
1	74	Jogo de chave de fenda, contendo 08 peças	3	UNID.	Consumo					
1	75	Jogo de chave estrela, com 12 chaves	3	UNID.	Consumo					
1	76	Jogo de dobradiça, para porta tipo vai e vem, com 06 furos, metálica, dimensões 4 polegadas. Embalagem com dados de identificação do produto e do fabricante.	100	UNID.	Consumo					
1	77	Lâmina de serra manual rígida de aço rápido, 250 x 13 x 0,6 mm (comprimento x largura x espessura), 24 dentes por 25mm	50	UNID.	Consumo					
1	78	Lápis para carpinteiro, grafite de formato retangular, especialmente indicado para marcações em madeira	25	UNID.	Consumo					
1	79	Lima reta para enxada 	5	UNID.	Consumo					
1	80	Linha para pedreiro rolo 50 m, 100% poliamida	5	UNID.	Consumo					
1	81	Lixa d'água nº 120	50	FOLHA	Consumo					
1	82	Lixa d'água nº 180	50	FOLHA	Consumo					
1	83	Lixa d'água nº 320	50	FOLHA	Consumo					
1	84	Lixa para parede nº 100	50	FOLHA	Consumo					
1	85	Lixa para parede nº 120	50	FOLHA	Consumo					
1	86	Lixa para parede nº 80	50	FOLHA	Consumo					
1	87	Luva de raspa de couro, cano curto	10	PAR	Consumo					
1	88	Madeirite naval, conhecida também por tapume, medidas 2,10x1,10 m, espessura 10 mm	50	FOLHA	Consumo					
1	89	Mangueira de nível, em pvc de alta resistência, diâmetro nominal: 3/8" espessura da parede 1,50mm	50	MT.	Consumo					
1	90	Mangueira trançada, tipo cristal resistente, transparente, 1/2 polegada	100	MT.	Consumo					
1	91	Marreta de 1kg com cabo de madeira 	5	UNID.	Consumo					
1	92	Martelo tipo unha, com cabo de madeira, 27 mm 	5	UNID.	Consumo					
1	93	Máscara de proteção, respirador descartável, modelo dobrável, dotada de válvula de exalação, para maior conforto e com elásticos para fixação e ajuste à cabeça do usuário, protege as vias respiratórias do usuário contra poeiras	50	UNID.	Consumo					
1	94	Massa corrida PVA, saco com 15 kg	60	SACO	Consumo					
1	95	Massa Plástica, 500 g com catalisador, uso geral	15	UNID.	Consumo					
1	96	Nível de alumínio 14 polegadas	5	UNID.	Consumo					
1	97	Óculos de proteção, resistente a impactos, armação e hastes em nylon com regulagem no comprimento, lentes transparentes	5	UNID.	Consumo					
1	98	Óleo lubrificante p/ máquinas, emb. 100 ml	10	UNID.	Consumo					
1	99	Pá em aço forjado, cabo de madeira com 130 cm	10	UNID.	Consumo					
1	100	Parafuso cabeça chata fenda simples ou phillips, 4,2 x 40 mm (diâm. X comp.) aço galvanizado	1500	UNID.	Consumo					
1	101	Parafuso cabeça chata fenda simples ou phillips, 4,8 x 50 mm (diâm. X comp.), aço galvanizado	1500	UNID.	Consumo					
1	102	Parafuso cabeça panela, fenda simples ou phillips, 4,2 x 40 mm (diâm. X comp.) aço galvanizado	1500	UNID.	Consumo					
1	103	Parafuso cabeça panela, fenda simples ou phillips, 4,8 x 50 mm (diâm. X comp.) aço galvanizado	1500	UNID.	Consumo					
1	104	Parafuso cabeça sextavada, rosca inteira, ¼ x 2 pol, aço galvanizado	500	UNID.	Consumo					
1	105	Parafuso cabeça sextavada, rosca parcial, 3/8 x 3 pol, aço galvanizado	500	UNID.	Consumo					
1	106	Parafuso com bucha, para vaso sanitário	100	UNID.	Consumo					
1	107	Peneira fina, tela de metal, aro em madeira, diâmetro 60 cm, para peneirar areia 	5	UNID.	Consumo					
1	108	Pia de fibra, medidas 100x50 cm	5	UNID.	Consumo					
1	109	Pia de fibra, medidas 85x50 cm	5	UNID.	Consumo					
1	110	Picareta, em aço forjado, modelo alvião, cabo de madeira, comprimento 100 cm 	5	UNID.	Consumo					
1	111	Piso cerâmico, tipo A, resistência PEI 5, 40 X 40, cor a definir	500	M²	Consumo					
1	112	Pneu para carro de mão	10	UNID.	Consumo					
1	113	Ponteiro em aço, dimensões 3/4 pol (espessura) x 30 cm (comprimento)	10	UNID.	Consumo					
1	114	Porta Cadeado, em aço galvanizado, para cadeado de 30 mm	100	UNID.	Consumo					
1	115	Porta Cadeado, em aço galvanizado, para cadeado de 50 mm	100	UNID.	Consumo					
1	116	Porta de madeira maciça, com almofada, tamanho 210x80 cm com marco de 10cm	50	UNID.	Consumo					
1	117	Porta de madeira maciça, com almofada, tamanho 210x90 cm com marco de 10cm	50	UNID.	Consumo					
1	118	Porta lisa de madeira com 210 x 80 cm, com marco de 10 cm	30	UNID.	Consumo					
1	119	Porta lisa de madeira com 210 x 90 cm, com marco de 10 cm	30	UNID.	Consumo					
1	120	Prego com cabeça 1 1/2 x 12 (POL X BWG), em aço galvanizado	10	KG	Consumo					
1	121	Prego com cabeça 1 1/2 x 13 (POL X BWG), em aço galvanizado 	10	KG	Consumo					
1	122	Prego com cabeça 1/2 X 19 (POL X BWG), em aço galvanizado 	5	KG	Consumo					
1	123	Prego com cabeça 2 1/2 x 10 (POL X BWG), em aço galvanizado 	10	KG	Consumo					
1	124	Prego com cabeça 7/8 X 18 (POL X BWG), em aço galvanizado 	5	KG	Consumo					
1	125	Rebitador manual tipo alicate	3	UNID.	Consumo					
1	126	Rebite de repuxo, alumínio, 4,0x12 mm	1000	UNID.	Consumo					
1	127	Rebite de repuxo, alumínio, 4,8x14 mm	1000	UNID.	Consumo					
1	128	Rebite de repuxo, alumínio, 6,2x16 mm	1000	UNID.	Consumo					
1	129	Rejunte, emb. 1 kg, para uso em piso cerâmico, cor a definir	100	KG	Consumo					
1	130	Revestimento cerâmico, para parede, PEI 3, 25 X 35	500	M²	Consumo					
1	131	Ripa em madeira serrada, dimensões 5 x 2,5 cm, metro linear	50	MT.	Consumo					
1	132	Rolo para pintura de 23 cm, em espuma, com suporte, cabo plástico	20	UNID.	Consumo					
1	133	Rolo para pintura de 23 cm, lã de carneiro alta, com suporte, cabo plástico	20	UNID.	Consumo					
1	134	Rolo para pintura de 23 cm, lã de carneiro baixa, com suporte, cabo plástico	20	UNID.	Consumo					
1	135	Rolo para pintura de 5 cm, em espuma, com suporte, cabo plástico	20 	UNID.	Consumo					
1	136	Rolo para pintura de 9 cm, em espuma, com suporte, cabo plástico	20	UNID.	Consumo					
1	137	Sarrafo de alumínio 02 MT. 	5	UNID.	Consumo					
1	138	Selador acrílico, impermeabiliza e uniformiza as mais diversas superfícies de alvenaria emb. 3,6 L	20	GLÃO	Consumo					
1	139	Serrote 18", lâmina de aço temperado, 7 dentes por polegada	3	UNID.	Consumo					
1	140	Solvente aguarrás, emb. 5 L, utilizado na diluição de tintas e vernizes sintéticos, limpeza de máquinas, peças em geral, assoalhos de madeira e cerâmica	10	LITRO	Consumo					
1	141	Tábua de madeira serrada, dimensões 40cm x 2,5cm, metro linear	10	MT.	Consumo					
1	142	Talhadeira em aço, dimensões 3/4 pol (espessura) x 30 cm (comprimento)	5	UNID.	Consumo					
1	143	Telha cerâmica tipo Ceará, canal profundo, com ótima vazão de águas pluviais, design simples, encaixes tolerantes, aceita tranquilamente qualquer tipo de mão de obra 	5000	UNID.	Consumo					
1	144	Telha Colonial, canal profundo, com ótima vazão de águas pluviais, composto por duas partes iguais separadas, denominadas capas, design simples, encaixes tolerantes, aceita tranquilamente qualquer tipo de mão de obra	5000	UNID.	Consumo					
1	145	Thinner emb. 900Ml, para diluição de tintas	20	UNID.	Consumo					
1	146	Tijolo maciço, utilizado na construção civil	10000	UNID.	Consumo					
1	147	Tinta esmalte sintética emb. 3,6 L cor a definir	100	GLÃO	Consumo					
1	148	Tinta látex acrílica, lata 18 L, cor a definir	50	LATAO	Consumo					
1	149	Trena de 5 m	5	UNID.	Consumo					
1	150	Trincha com cerdas de nylon, 2 pol	10	UNID.	Consumo					
1	151	Trincha com cerdas de nylon, 3 pol	10	UNID.	Consumo					
1	152	Trincha com cerdas de nylon, 4 pol	10	UNID.	Consumo					
1	153	Vassoura piaçava, 60 cm, com cabo de 1,40 m, limpeza de grandes áreas em geral	30	UNID.	Consumo					
1	154	Verniz para aplicação em superfícies de madeira, acabamento brilhante e natural de fácil aplicação, elevado poder de penetração, rápida secagem, alto rendimento e grande aderência ao substrato. Emb. 3,6 L	5	GLÃO	Consumo					
1	TOTAL		

2	1	Alicate universal, 8 polegadas, cabo isolado para 1.000 volts. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Uso exclusivo para eletricista	5	UNID.	Consumo					
2	2	Bocal com rabicho e-27	200	UNID.	Consumo					
2	3	Bocal em louça e-27	50	UNID.	Consumo					
2	4	Bocal em louça e-40	50	UNID.	Consumo					
2	5	Cabo 4 de alumínio ( sem alma )	150	Kg	Consumo					
2	6	Cabo cobre nu 16.0	150	MT.	Consumo					
2	7	Cabo cobre nu 35.0	300	MT.	Consumo					
2	8	Cabo flexível 1kv # 10.0mm² (pvc)	700	MT.	Consumo					
2	9	Cabo flexível 1kv pp 3 x # 2.5mm² (pvc )	400	MT.	Consumo					
2	10	Cabo flexível 750kv 2 x # 1.5mm² (pvc )	700	MT.	Consumo					
2	11	Cabo flexível 750v # 1.5mm² (pvc )	6000	MT.	Consumo					
2	12	Cabo flexível 750v # 2.5mm² (pvc )	7000	MT.	Consumo					
2	13	Cabo flexível 750v # 4.0.mm² (pvc )	3000	MT.	Consumo					
2	14	Cabo flexível 750v 2 x # 2.5mm² (pvc )	700	MT.	Consumo					
2	15	Caixa pvc 4x2	20	UNID.	Consumo					
2	16	Canaleta 20 x 10 x 2100 com divisória	20	UNID.	Consumo					
2	17	Canaleta 50 x 2100 com divisória	50	UNID.	Consumo					
2	18	Chave porta fusível	10	UNID.	Consumo					
2	19	Conector tipo grampo em aço galvanizado, para cabo 10-25 haste de aterramento 5/8	10	UNID.	Consumo					
2	20	Conector tipo torno ( split bult ) p/ cabo 50mm	15	UNID.	Consumo					
2	21	Controle p/ ventilador sobrepor	20	UNID.	Consumo					
2	22	Curva eletroduto pvc ( anti-chama ) 20mm	20	UNID.	Consumo					
2	23	Curva eletroduto pvc ( anti-chama ) 25mm	15	UNID.	Consumo					
2	24	Curva eletroduto pvc ( anti-chama ) 32mm	20	UNID.	Consumo					
2	25	Curva eletroduto pvc ( anti-chama ) 40mm	20	UNID.	Consumo					
2	26	Disjuntor 10a ( din )	40	UNID.	Consumo					
2	27	Disjuntor 16a ( din )	40	UNID.	Consumo					
2	28	Disjuntor 20a ( din )	30	UNID.	Consumo					
2	29	Disjuntor 32a ( din )	15	UNID.	Consumo					
2	30	Eletroduto soldável pvc ( anti-chama ) 20mm	40	UNID.	Consumo					
2	31	Eletroduto soldável pvc ( anti-chama ) 25mm	30	UNID.	Consumo					
2	32	Eletroduto soldável pvc ( anti-chama ) 32mm	100	UNID.	Consumo					
2	33	Eletroduto soldável pvc ( anti-chama ) 40mm	100	UNID.	Consumo					
2	34	Elo fusível 0,5k	30	UNID.	Consumo					
2	35	Elo fusível 12k	100	UNID.	Consumo					
2	36	Elo fusível 1k	25	UNID.	Consumo					
2	37	Elo fusível 3k	25	UNID.	Consumo					
2	38	Elo fusível 6k	30	UNID.	Consumo					
2	39	Fita isolante c/ 20m	30	UNID.	Consumo					
2	40	Fita isolante de alta fusão c/ 10m	20	UNID.	Consumo					
2	41	Haste p/ aterramento 16.0mm² x 2400mm	10	UNID.	Consumo					
2	42	Interruptor embutir 1 tecla simples c/ espelho	10	UNID.	Consumo					
2	43	Interruptor sobrepor 1 tecla c/ caixa	10	UNID.	Consumo					
2	44	Kit ar condicionado c/ tomada e caixa	10	UNID.	Consumo					
2	45	Lâmpada eletrônica fluorescente compacta 30w ( luz branca )	10	UNID.	Consumo					
2	46	Lâmpada eletrônica fluorescente compacta 40w ( luz branca )	10	UNID.	Consumo					
2	47	Lâmpada fluorescente tubular 20w ( super luz do dia )	41	UNID.	Consumo					
2	48	Lâmpada fluorescente tubular 40w ( super luz do dia )	40	UNID.	Consumo					
2	49	Lâmpada halôgena 150w	100	UNID.	Consumo					
2	50	Lâmpada vapor de sódio 150w	100	UNID.	Consumo					
2	51	Lâmpada vapor de sódio 250w	70	UNID.	Consumo					
2	52	Lâmpada vapor de sódio 250w tubular	50	UNID.	Consumo					
2	53	Luminária oval aberta, tipo reforçada, bocal e-40 para lâmpada 250w, diâmetro 48mm.	25	UNID.	Consumo					
2	54	Luminária p/ iluminação pública fechada, em alumínio estampado, refletor em alumínio anodizado natural, difusor em policarbonato prismático, p/ lãmpada 250 / 400w ovóide ou tubular	30	UNID.	Consumo					
2	55	Para raios 12kva	20	UNID.	Consumo					
2	56	Pino tomada 2p p/ extensão	20	UNID.	Consumo					
2	57	Pisca-pisca com 100 lâmpadas coloridas, caixa c/ 20 UNID.s tensão 127 / 220v	20	UNID.	Consumo					
2	58	Pisca-pisca com 200 lâmpadas brancas, caixa com 60 UNID.s tensão 127 / 220v	10	UNID.	Consumo					
2	59	Placa cega ( espelho 4x2 )	10	UNID.	Consumo					
2	60	Plafon ( branco ) pvc para lâmpada 100w ( bocal e-27 )	10	UNID.	Consumo					
2	61	Plug tomada 2p + t 16a	10	UNID.	Consumo					
2	62	Projetor de longo alcance, em alumínio adonisado natural, vidro plano transparente temperado,p/ lâmpada avoíde e tubular 250w	15	UNID.	Consumo					
2	63	Quadro p/ distribuição c/ 16 chaves pvc ( norma din )	10	UNID.	Consumo					
2	64	Reator alto fator ( mínimo 0,92% ) 150w vapor de sódio 	10	UNID.	Consumo					
2	65	Reator alto fator ( mínimo 0,92% ) 250w vapor de sódio	50	UNID.	Consumo					
2	66	Reator eletrônico alto fator ( mínimo 0,92% ) 1 x 40w	50	UNID.	Consumo					
2	67	Reator eletrônico alto fator ( mínimo 0,92% ) 2 x 20w	40	UNID.	Consumo					
2	68	Reator eletrônico alto fator ( mínimo 0,92% ) 2 x 40w	40	UNID.	Consumo					
2	69	Refletor retangular p/ lâmpada halôgena 150w ( cor branca )	10	UNID.	Consumo					
2	70	Suporte cuvo p/ luminária com sapata (braço ao tempo), diâmetro 48mm comprimento 2500mm.	30	UNID.	Consumo					
2	71	Terminal pre-isolado para cabo 10.0mm ( pino )	10	UNID.	Consumo					
2	72	Terminal pre-isolado para cabo 10.0mm ( u )	20	UNID.	Consumo					
2	73	Terminal pre-isolado para cabo 2.5mm ( pino )	10	UNID.	Consumo					
2	74	Terminal pre-isolado para cabo 2.5mm ( u )	10	UNID.	Consumo					
2	75	Terminal pre-isolado para cabo 4.0mm ( pino )	10	UNID.	Consumo					
2	76	Terminal pre-isolado para cabo 4.0mm ( u )	40	UNID.	Consumo					
2	77	Testador de isolação para alicate amperímetro. (Marca de referencia Minipa)	30	UNID.	Consumo					
2	78	Tomada 2p + t de sobrepor à prova d'água 16ª	30	UNID.	Consumo					
2	79	Tomada 2p + t sobrepor c/ caixa	20	UNID.	Consumo					
2	80	Tomada 2p p/ extensão	10	UNID.	Consumo					
2	81	Tomada de embutir 2p + t c/ espelho	10	UNID.	Consumo					
2	TOTAL		

3	1	Adaptador auto ajustável, em PVC, com flange e anel, 20 mm x ½ pol	25	UNID.	Consumo					
3	2	Adaptador auto ajustável, em PVC, com flange e anel, 32 mm x 1 pol	25	UNID.	Consumo					
3	3	Adaptador auto ajustável, em PVC, com flange e anel, 40 mm x 1 ¼ pol	15	UNID.	Consumo					
3	4	Adaptador auto ajustável, em PVC, com flange e anel, 50 mm x 1 ½ pol	15	UNID.	Consumo					
3	5	Adaptador curto, uso rede hidráulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegada, com rosca externa, soldável	50	UNID.	Consumo					
3	6	Adaptador curto, uso rede hidráulica, em PVC, 25 mm x 3/4 polegada, com rosca externa, soldável	50	UNID.	Consumo					
3	7	Adaptador curto, uso rede hidráulica, em PVC, 32 mm x 1 polegada, com rosca externa, soldável	50	UNID.	Consumo					
3	8	Adaptador curto, uso rede hidráulica, em PVC, 40 mm x 1 ¼ polegadas, com rosca externa, soldável	30	UNID.	Consumo					
3	9	Adesivo plástico para PVC, emb. 175 g, com pincel aplicador	50	UNID.	Consumo					
3	10	Anel de vedação para vaso sanitário	25	UNID.	Consumo					
3	11	Assento oval, para vaso sanitário em PVC, não almofadado, completo e compatível com diversas marcas. Embalagem com dados de identificação do produto.	20	UNID.	Consumo					
3	12	Bucha de redução de 25x20 mm, curta, sistema água fria, soldável, em PVC 	25	UNID.	Consumo					
3	13	Bucha de redução de 32x25 mm, curta, sistema água fria, soldável, em PVC	25	UNID.	Consumo					
3	14	Bucha de redução de 40x32 mm, curta, sistema água fria, soldável, em PVC 	20	UNID.	Consumo					
3	15	Bucha de redução de 50x40 mm, curta, sistema água fria, soldável, em PVC 	20	UNID.	Consumo					
3	16	Bucha de redução de 60x50 mm, curta, sistema água fria, soldável, em PVC 	20	UNID.	Consumo					
3	17	Caixa de descarga sobrepor, cor branca, material PVC, capacidade de 9 litros 	50	UNID.	Consumo					
3	18	Caixa sifonada com grelha, 100x40 mm	10	UNID.	Consumo					
3	19	Caixa sifonada com grelha, 100x50 mm	10	UNID.	Consumo					
3	20	Cap de PVC com 100 mm	15	UNID.	Consumo					
3	21	Cap de PVC com 20 mm	20	UNID.	Consumo					
3	22	Cap de PVC com 25 mm	20	UNID.	Consumo					
3	23	Cap de PVC com 50 mm	15	UNID.	Consumo					
3	24	Chuveiro Plástico em PVC, de 1/2 com braço e sem registro 	20	UNID.	Consumo					
3	25	Cola a base de resina epóxi, 02 (dois) componentes, secagem rápida, aplicável em diversos materiais como madeira, metal, cerâmica, vidro, concreto, ladrilho, gesso, plástico, entre outros, resistente a altas temperaturas, emb. 100 g	20	UNID.	Consumo					
3	26	Curva 90º, sistema água fria, soldável, em PVC, 25 mm, extremidades lisas	40	UNID.	Consumo					
3	27	Curva 90º, sistema água fria, soldável, em PVC, 32 mm, extremidades lisas	40	UNID.	Consumo					
3	28	Curva 90º, sistema água fria, soldável, em PVC, 40 mm, extremidades lisas	30	UNID.	Consumo					
3	29	Curva 90º, sistema água fria, soldável, em PVC, 50 mm, extremidades lisas	15	UNID.	Consumo					
3	30	Engate Flexível, metal cromado, com terminal liso, aletas e niple Ø 1/2,Possui duas extremidades com buchas cônicas e anéis deslizantes, permitindo encurtamento e proporcionando una instalação sem torção Tamanho 40 cm 	40	UNID.	Consumo					
3	31	Engate, em PVC, flexível, completo e na dimensão de 40 cm x ½"	30	UNID.	Consumo					
3	32	Engates Flexível, tamanho 40 cm, branco, com terminal liso, aletas e niple Ø ½". Possui duas extremidades com buchas cônicas e anéis deslizantes, permitindo encurtamento e proporcionando una instalação sem torção 	100	UNID.	Consumo					
3	33	Engates Flexível, tamanho 50 cm, branco, com terminal liso, aletas e niple Ø ½". Possui duas extremidades com buchas cônicas e anéis deslizantes, permitindo encurtamento e proporcionando una instalação sem torção 	100	UNID.	Consumo					
3	34	Espude para vaso sanitário, 38 mm, sanfonado	30	UNID.	Consumo					
3	35	Fita veda rosca, produto 100% a base de teflon, dimensão 18 mm x 50 m	100	UNID.	Consumo					
3	36	Joelho 20mmx1/2, com rosca de metal, azul	25	UNID.	Consumo					
3	37	Joelho 25mmx3/4, com rosca de metal, azul	25	UNID.	Consumo					
3	38	Joelho 45º, uso sistema água fria, soldável, 20mm, em PVC	30	UNID.	Consumo					
3	39	Joelho 45º, uso sistema água fria, soldável, 25mm, em PVC	30	UNID.	Consumo					
3	40	Joelho 45º, uso sistema água fria, soldável, 32mm, em PVC	20	UNID.	Consumo					
3	41	Joelho 45º, uso sistema água fria, soldável, 40mm, em PVC	10	UNID.	Consumo					
3	42	Joelho 45º, uso sistema água fria, soldável, 50mm, em PVC	10	UNID.	Consumo					
3	43	Joelho 45º, uso sistema esgoto, soldável, 100mm, em PVC	10	UNID.	Consumo					
3	44	Joelho 45º, uso sistema esgoto, soldável, 40mm, em PVC	10	UNID.	Consumo					
3	45	Joelho 45º, uso sistema esgoto, soldável, 50mm, em PVC	10	UNID.	Consumo					
3	46	Joelho 45º, uso sistema esgoto, soldável, 75mm, em PVC	10	UNID.	Consumo					
3	47	Joelho 90º, uso sistema água fria, liso/rosca, 20mmx1/2, em PVC	41	UNID.	Consumo					
3	48	Joelho 90º, uso sistema água fria, liso/rosca, 25mmx3/4, em PVC	40	UNID.	Consumo					
3	49	Joelho 90º, uso sistema água fria, soldável, 20mm, em PVC	100	UNID.	Consumo					
3	50	Joelho 90º, uso sistema água fria, soldável, 25mm, em PVC	100	UNID.	Consumo					
3	51	Joelho 90º, uso sistema água fria, soldável, 32mm, em PVC	70	UNID.	Consumo					
3	52	Joelho 90º, uso sistema água fria, soldável, 40mm, em PVC	50	UNID.	Consumo					
3	53	Joelho 90º, uso sistema água fria, soldável, 50mm, em PVC	25	UNID.	Consumo					
3	54	Joelho 90º, uso sistema esgoto, soldável, 100mm, em PVC	30	UNID.	Consumo					
3	55	Joelho 90º, uso sistema esgoto, soldável, 40mm, em PVC	20	UNID.	Consumo					
3	56	Joelho 90º, uso sistema esgoto, soldável, 50mm, em PVC	20	UNID.	Consumo					
3	57	Joelho 90º, uso sistema esgoto, soldável, 75mm, em PVC	20	UNID.	Consumo					
3	58	Junção, uso sistema esgoto rede hidráulica, em PVC, 100 mm	10	UNID.	Consumo					
3	59	Junção, uso sistema esgoto rede hidráulica, em PVC, 40 mm	10	UNID.	Consumo					
3	60	Junção, uso sistema esgoto rede hidráulica, em PVC, 50 mm	10	UNID.	Consumo					
3	61	Junção, uso sistema esgoto rede hidráulica, em PVC, 75 mm	10	UNID.	Consumo					
3	62	Kit reparo completo válvula descarga hydra, com 1 êmbolo completo de 1.1/2”, 1 acionador, 1 vedação da tampa, 1 mola inox, compátivel com marca Hydra	15	UNID.	Consumo					
3	63	Luva de correr, 100mm, uso sistema esgoto, com anel de vedação	10	UNID.	Consumo					
3	65	Luva de correr, 20mm, uso sistema água fria, com anel de vedação	50	UNID.	Consumo					
3	66	Luva de correr, 25mm, uso sistema água fria, com anel de vedação	50	UNID.	Consumo					
3	67	Luva de correr, 32mm, uso sistema água fria, com anel de vedação	40	UNID.	Consumo					
3	68	Luva de correr, 40mm, uso sistema água fria, com anel de vedação	40	UNID.	Consumo					
3	69	Luva de correr, 40mm, uso sistema esgoto, com anel de vedação	10	UNID.	Consumo					
3	70	Luva de correr, 50mm, uso sistema água fria, com anel de vedação	30	UNID.	Consumo					
3	71	Luva de correr, 50mm, uso sistema esgoto, com anel de vedação	10	UNID.	Consumo					
3	72	Luva de correr, 60mm, uso sistema água fria, com anel de vedação	20	UNID.	Consumo					
3	73	Luva de correr, 75mm, uso sistema esgoto, com anel de vedação	10	UNID.	Consumo					
3	74	Luva soldável, 100mm, uso sistema esgoto, extremidades lisas	10	UNID.	Consumo					
3	75	Luva soldável, 110mm, em PVC, uso sistema água fria	10	UNID.	Consumo					
3	76	Luva soldável, 20mm, uso sistema água fria, extremidades lisas	40	UNID.	Consumo					
3	77	Luva soldável, 25mm, uso sistema água fria, extremidades lisas	30	UNID.	Consumo					
3	78	Luva soldável, 32mm, uso sistema água fria, extremidades lisas	30	UNID.	Consumo					
3	79	Luva soldável, 40mm, uso sistema água fria, extremidades lisas	20	UNID.	Consumo					
3	80	Luva soldável, 40mm, uso sistema esgoto, extremidades lisas	10	UNID.	Consumo					
3	81	Luva soldável, 50mm, uso sistema esgoto, extremidades lisas	10	UNID.	Consumo					
3	82	Luva soldável, 75mm, uso sistema esgoto, extremidades lisas	10	UNID.	Consumo					
3	83	Luva, uso sistema água fria, liso/rosca 20mm x ½ , em PVC	30	UNID.	Consumo					
3	84	Luva, uso sistema água fria, liso/rosca 25mm x ¾ , em PVC	30	UNID.	Consumo					
3	85	Luva, uso sistema água fria, liso/rosca 32mm x1”, em PVC	25	UNID.	Consumo					
3	86	Mecanismo para caixa acoplada acionamento	20	UNID.	Consumo					
3	87	Mecanismo para caixa acoplada boia fechamento	20	UNID.	Consumo					
3	88	Mecanismo para caixa acoplada saída de água	20	UNID.	Consumo					
3	89	Pistola aplicadora de adesivo de silicone em tubo	3	UNID.	Consumo					
3	90	Ralo, em PVC, completo, dimensões 15 x 15 cm, com tampa quadrada e opção abre e fecha	20	UNID.	Consumo					
3	91	Registro, tipo esfera, 20 mm, soldável, em PVC	30	UNID.	Consumo					
3	92	Registro, tipo esfera, 25 mm, soldável, em PVC	20	UNID.	Consumo					
3	93	Registro, tipo esfera, 32 mm, soldável, em PVC	20	UNID.	Consumo					
3	94	Registro, tipo esfera, 40 mm, soldável, em PVC	15	UNID.	Consumo					
3	95	Registro, tipo esfera, 50 mm, soldável, em PVC	10	UNID.	Consumo					
3	96	Reparo para vedação de torneira de ½" (carrapeta)	100	UNID.	Consumo					
3	97	Reparo para vedação de torneira de ¾" (carrapeta)	100	UNID.	Consumo					
3	98	Sifão sanfonado, Produzido em polipropileno na cor branca. Material que não adere gordura. Resiste à temperatura de - 20ºC à + 100ºC. Adaptável para diâmetro de 40mm e 50mm	100	UNID.	Consumo					
3	99	Silicone incolor, para vedação, embalagem bisnaga de 50 g	30	UNID.	Consumo					
3	100	Tanque, caixa de água, em fibra, com tampa, capacidade para 3000 litros	4	UNID.	Consumo					
3	101	Tê soldável, 100mm, uso sistema esgoto, em PVC	10	UNID.	Consumo					
3	102	Tê soldável, 20mm, uso sistema água fria, em PVC	50	UNID.	Consumo					
3	103	Tê soldável, 20mmx1/2, liso/rosca, uso sistema água fria, em PVC	50	UNID.	Consumo					
3	104	Tê soldável, 25mm, uso sistema água fria, em PVC	50	UNID.	Consumo					
3	105	Tê soldável, 25mmx3/4, liso/rosca, uso sistema água fria, em PVC	50	UNID.	Consumo					
3	106	Tê soldável, 32mm, uso sistema água fria, em PVC	50	UNID.	Consumo					
3	107	Tê soldável, 40mm, uso sistema água fria, em PVC	50	UNID.	Consumo					
3	108	Tê soldável, 40mm, uso sistema esgoto, em PVC	10	UNID.	Consumo					
3	109	Tê soldável, 50mm, uso sistema esgoto, em PVC	10	UNID.	Consumo					
3	110	Torneira Bica Alta, em metal/ inox , ½, e certificado de garantia no mínino 1 ano 	40	UNID.	Consumo					
3	111	Torneira boia, para caixa d'água, com haste de latão de 25 cm, em PVC, de ¾ polegada	20	UNID.	Consumo					
3	112	Torneira boia, para caixa d'água, com haste de latão de 25 cm, em PVC, de ½ polegada	20	UNID.	Consumo					
3	113	Torneira mesa ou parede para lavatório, em metal/ inox , 1/2 polegada, bica alta móvel	50	UNID.	Consumo					
3	114	Torneira mesa para lavatório, em metal/ inox , 1/2 polegada, bica baixa	50	UNID.	Consumo					
3	115	Torneira plástica de ½ pol, para jardim, com bico para mangueira	50	UNID.	Consumo					
3	116	Tubo, uso rede hidráulica, em PVC, dimensões 100 mm x 06 m, soldável, extremidades lisas, para esgoto, não reciclado 	100	UNID.	Consumo					
3	117	Tubo, uso rede hidráulica, em PVC, dimensões 40 mm x 06 m, soldável, extremidades lisas, para esgoto, não reciclado 	50	UNID.	Consumo					
3	118	Tubo, uso rede hidráulica, em PVC, dimensões 50 mm x 06 m, soldável, extremidades lisas, para esgoto, não reciclado 	50	UNID.	Consumo					
3	119	Tubo, uso rede hidráulica, em PVC, dimensões 75 mm x 06 m, soldável, extremidades lisas, para esgoto, não reciclado 	50	UNID.	Consumo					
3	120	Tubo, uso sistema água fria, em PVC, dimensões 110 mm x 06 m, soldável, extremidades lisas, não reciclado 	10	UNID.	Consumo					
3	121	Tubo, uso sistema água fria, em PVC, dimensões 20 mm x 06 m, soldável, extremidades lisas, não reciclado 	100	UNID.	Consumo					
3	122	Tubo, uso sistema água fria, em PVC, dimensões 25 mm x 06 m, soldável, extremidades lisas, não reciclado 	100	UNID.	Consumo					
3	123	Tubo, uso sistema água fria, em PVC, dimensões 32 mm x 06 m,soldável, extremidades lisas, não reciclado 	100	UNID.	Consumo					
3	124	Tubo, uso sistema água fria, em PVC, dimensões 40 mm x 06 m, soldável, extremidades lisas, não reciclado 	100	UNID.	Consumo					
3	125	Tubo, uso sistema água fria, em PVC, dimensões 50 mm x 06 m, soldável, extremidades lisas, não reciclado 	30	UNID.	Consumo					
3	126	Tubo, uso sistema água fria, em PVC, dimensões 75 mm x 06 m, soldável, extremidades lisas, não reciclado 	25	UNID.	Consumo					
3	127	União, uso sistema água fria, 25 mm, soldável em PVC	20	UNID.	Consumo					
3	128	União, uso sistema água fria, 32 mm, soldável em PVC	15	UNID.	Consumo					
3	129	União, uso sistema água fria, 40 mm, soldável em PVC	15	UNID.	Consumo					
3	130	União, uso sistema água fria, 50 mm, soldável em PVC	15	UNID.	Consumo					
3	131	União, uso sistema água fria, 60 mm, soldável em PVC	15	UNID.	Consumo					
3	132	União, uso sistema água fria, 75 mm, soldável em PVC	15	UNID.	Consumo					
3	133	Válvula, para pia americana, de 3 1/2 polegadas, em aço inoxidável	10	UNID.	Consumo					
3	134	Válvulas para pia comum, cor branca, com tampa e unho 	30	UNID.	Consumo					
3	135	Vaso acoplado, em louça, oval, caixa com + ou- 6 litro de água por ciclo, cor branca	20	UNID.	Consumo					
3	136	Vaso simples, em louça, oval, cor branca	30	UNID.	Consumo					
3	137	Vedador adesivo de silicone incolor, em tubo de 300 ml, aplicação com pistola	20	UNID.	Consumo					
3	TOTAL		

Observação.
			MENOR PREÇO POR LOTE